{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1-3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1-3","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,5],[44,5,51,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年第一季度县城规划区建安工程材料信息价格表"]
["材料名称","规格及型号","产地","单位","市场信息价（元）","备注"]
["水泥","PO32.5","综合","T",385]
["水泥","PO42.5","综合","T",405]
["水泥","PO52.5","综合","T",460]
["生石灰","块灰","综合","T",420]
["白纸筋灰","含水率30%","综合","T",320]
["青片石","10-30cm","综合","m3",90]
["红片石","10-30cm","综合","m3",83.5]
["砾石","1-2cm","综合","m3",110]
["砾石","2-4cm","综合","m3",103]
["碎石","2-4cm","综合","m3",123]
["紫色页岩机砖","240×115×53","综合","千块",395]
["加气砼砌块","600×240×180","综合","m3",{"v":320,"d":"320.00"}]
["加气砼砌块","600×240×200","综合","m3",{"v":320,"d":"320.00"}]
["加气砼砌块","600×240×240","综合","m3",{"v":320,"d":"320.00"}]
["河沙","中砂","县城","m3",{"v":135,"d":"135.00"}]
["河沙","细砂","县城","m3",{"v":135,"d":"135.00"}]
["光圆钢筋"," HPB300∮10以内","综合","T",{"v":3670,"d":"3670.00"}]
["光圆钢筋"," HPB300∮10以外","综合","T",{"v":3670,"d":"3670.00"}]
["螺纹钢"," HRB400∮10以内","综合","T",{"v":3685,"d":"3685.00"}]
["螺纹钢","HRB400∮20以内","综合","T",{"v":3466,"d":"3466.00"}]
["螺纹钢","HRB400∮20以外","综合","T",{"v":3480,"d":"3480.00"}]
["角钢","平均","综合","T",{"v":4180,"d":"4180.00"}]
["扁钢","平均","综合","T",{"v":4522,"d":"4522.00"}]
["钢管","脚手架用","综合","T",{"v":4260,"d":"4260.00"}]
["钢扣件","综合规格","综合","个",4.88]
["杉条木","∮14-16","综合","m3",{"v":1095,"d":"1095.00"}]
["松原木","20-38","林区平均","m3",{"v":986,"d":"986.00"}]
["胶合板","1.22×2.44  厚3","综合","㎡",{"v":12,"d":"12.00"}]
["胶合板","1.22×2.44  厚5","综合","㎡",{"v":15,"d":"15.00"}]
["白玻","4mm","综合","㎡",{"v":23,"d":"23.00"}]
["镀膜玻璃","5mm","综合","㎡",{"v":52,"d":"52.00"}]
["乳胶漆","外墙  普通","综合","kg",{"v":14.5,"d":"14.50"}]
["乳胶漆","内墙  普通","综合","kg",{"v":10,"d":"10.00"}]
["PVC排水管","∮75×2.3","综合","m",{"v":12.3,"d":"12.30"},"国标"]
["PVC排水管","∮110×3.2","综合","m",{"v":18.5,"d":"18.50"},"国标"]
["釉面墙面砖","60×235","综合","㎡",{"v":26.5,"d":"26.50"},"普通型"]
["抛光地面砖","600×600","综合","㎡",{"v":58.1,"d":"58.10"},"普通型"]
["花岗岩"," 600×600  3cm","综合","㎡",{"v":86.5,"d":"86.50"},"芝麻灰 "]
["水","四类","综合","T",{"v":2.4,"d":"2.40"},"建筑用水"]
["污水处理","四类","综合","T",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
["电","施工临时用电","综合","度",0.71,"低压"]
["电","施工临时用电","综合","度",0.69,"施工专用变压器"]
["非泵送商品砼","C10，碎石，水泥42.5","县城","m3",{"v":393.6,"d":"393.60"},"1、泵送费22元/m3，运输费超过20公里按每公里增加1.5元计价。                                                                          2、抗渗混凝土：P6砼在同强度等级基础上加35元，P8加45元。               3、细石砼同强度等级基础价加20元。                                                                    4、搅拌车运输费（每增加1公里）1.5元/m3         5、高层泵送增加费用：（1）8层至13层10元/m3（2）14层至20层15元/m3（3）21层至28层25元/m3（4）29层至35层30元/m3            "]
["非泵送商品砼","C15，碎石，水泥42.5","县城","m3",{"v":401,"d":"401.00"}]
["非泵送商品砼","C20，碎石，水泥42.5","县城","m3",{"v":415.2,"d":"415.20"}]
["非泵送商品砼","C25，碎石，水泥42.5","县城","m3",433.55]
["非泵送商品砼","C30，碎石，水泥42.5","县城","m3",442.25]
["非泵送商品砼","C35，碎石，水泥42.5","县城","m3",{"v":465.2,"d":"465.20"}]
["非泵送商品砼","C40，碎石，水泥42.5","县城","m3",492.55]
["非泵送商品砼","C45，碎石，水泥42.5","县城","m3",508.35]
["改性沥青","国产  ","综合","T",{"v":5100,"d":"5100.00"}]
["石油沥青70#","国产  ","综合","T",{"v":4225,"d":"4225.00"}]
["乳化沥青","国产  ","综合","T",{"v":3400,"d":"3400.00"}]