{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1-3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1-3","index":0,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,5],[44,5,51,5],[55,5,56,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年第三季度县城规划区建安工程材料信息价格表"]
["材料名称","规格及型号","产地","单位","市场信息价（元）","备注"]
["水泥","PO32.5","综合","T",320]
["水泥","PO42.5","综合","T",340]
["水泥","PO52.5","综合","T",400]
["生石灰","块灰","综合","T",365]
["白纸筋灰","含水率30%","综合","T",305]
["青片石","10-30cm","综合","m³",90]
["红片石","10-30cm","综合","m³",83.5]
["砾石","1-2cm","综合","m³",110]
["砾石","2-4cm","综合","m³",103]
["碎石","2-4cm","综合","m³",123]
["紫色页岩机砖","240×115×53","综合","千块",395]
["加气砼砌块","600×240×180","综合","m³",{"v":310,"d":"310.00"}]
["加气砼砌块","600×240×200","综合","m³",{"v":310,"d":"310.00"}]
["加气砼砌块","600×240×240","综合","m³",{"v":310,"d":"310.00"}]
["河沙","中砂","县城","m³",{"v":135,"d":"135.00"}]
["河沙","细砂","县城","m³",{"v":135,"d":"135.00"}]
["光圆钢筋"," HPB300∮10以内","综合","T",{"v":3468,"d":"3468.00"}]
["光圆钢筋"," HPB300∮10以外","综合","T",{"v":3468,"d":"3468.00"}]
["螺纹钢"," HRB400∮10以内","综合","T",{"v":3470,"d":"3470.00"}]
["螺纹钢","HRB400∮20以内","综合","T",{"v":3269,"d":"3269.00"}]
["螺纹钢","HRB400∮20以外","综合","T",{"v":3283,"d":"3283.00"}]
["角钢","平均","综合","T",{"v":4019,"d":"4019.00"}]
["扁钢","平均","综合","T",{"v":4455,"d":"4455.00"}]
["钢管","脚手架用","综合","T",{"v":4286,"d":"4286.00"}]
["钢扣件","综合规格","综合","个",4.65]
["杉条木","∮14-16","综合","m³",{"v":1055,"d":"1055.00"}]
["松原木","20-38","林区平均","m³",{"v":1010,"d":"1010.00"}]
["胶合板","1.22×2.44  厚3","综合","m²",{"v":11.5,"d":"11.50"}]
["胶合板","1.22×2.44  厚5","综合","m²",{"v":14.2,"d":"14.20"}]
["白玻","4mm","综合","m²",{"v":22.5,"d":"22.50"}]
["镀膜玻璃","5mm","综合","m²",{"v":50.5,"d":"50.50"}]
["乳胶漆","外墙  普通","综合","kg",{"v":14.5,"d":"14.50"}]
["乳胶漆","内墙  普通","综合","kg",9.86]
["PVC排水管","∮75×2.3","综合","m",{"v":11.5,"d":"11.50"},"国标"]
["PVC排水管","∮110×3.2","综合","m",{"v":16.5,"d":"16.50"},"国标"]
["釉面墙面砖","60×235","综合","m²",{"v":26.5,"d":"26.50"},"普通型"]
["抛光地面砖","600×600","综合","m²",{"v":56.2,"d":"56.20"},"普通型"]
["花岗岩"," 600×600  3cm","综合","m²",{"v":86.5,"d":"86.50"},"芝麻灰 "]
["水","四类","综合","T",{"v":2.4,"d":"2.40"},"建筑用水"]
["污水处理","四类","综合","T",{"v":0.9,"d":"0.90"}]
["电","施工临时用电","综合","度",0.71,"低压"]
["电","施工临时用电","综合","度",0.69,"施工专用变压器"]
["非泵送商品砼","C10，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":365,"d":"365.00"},"1、泵送费22元/m3，运输费超过20公里按每公里增加1.5元计价。                                                                          2、抗渗混凝土：P6砼在同强度等级基础上加35元，P8加45元。               3、细石砼同强度等级基础价加20元。                                                                    4、搅拌车运输费（每增加1公里）1.5元/m3         5、高层泵送增加费用：（1）8层至13层10元/m3（2）14层至20层15元/m3（3）21层至28层25元/m3（4）29层至35层30元/m3            "]
["非泵送商品砼","C15，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":368,"d":"368.00"}]
["非泵送商品砼","C20，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":379,"d":"379.00"}]
["非泵送商品砼","C25，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":395,"d":"395.00"}]
["非泵送商品砼","C30，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":408,"d":"408.00"}]
["非泵送商品砼","C35，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":425,"d":"425.00"}]
["非泵送商品砼","C40，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":441,"d":"441.00"}]
["非泵送商品砼","C45，碎石，水泥42.5","县城","m³",{"v":476,"d":"476.00"}]
["改性沥青","国产  ","综合","T",{"v":4900,"d":"4900.00"}]
["石油沥青70#","国产  ","综合","T",{"v":4090,"d":"4090.00"}]
["乳化沥青","国产  ","综合","T",{"v":3300,"d":"3300.00"}]
["SPCS空腔墙","200mm厚（外页50mm+空腔100mm+内页50mm），混凝土强度等级C30，钢筋净用量115kg/m3 ","县城","m³",2586.97,"1、运输费考虑30公里以内，统一按150元/m3计价；                            2、该价格包含预埋件；              "]
["SPCS空腔柱","500mm*500mm（壁厚最薄100mm），混凝土强度等级C35，钢筋净用量178.73kg/m3","县城","m³",2748.19]